(module Southwest_Microwave_1092-02A-5 locked (layer F.Cu) (tedit 5EF360A5)
  (fp_text reference J? (at 0.03 6.2) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "Southwest Microwave 1092-02A-5" (at 0 7.2) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at 0 0.4445) (size 0.2032 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1))
  (pad 2 smd rect (at 0 2.6) (size 12.7 5.1) (layers B.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at -4.765 2.79) (size 2.8 2.8) (drill 1.98) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 4.765 2.79) (size 2.8 2.8) (drill 1.98) (layers *.Cu *.Mask))
)
